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РАСПРОДАЖА техники  на складе ООО «РусКомМаш» на 17.10.2025 г.
Фотографии представлены для ознакомления с общим видом и могут отличаться от фактического исполнения!
	Фото
	Описание
	Кол-во, место отгрузки
	Цена,

руб. с НДС
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	Навесное оборудование «Автоцистерна для перевозки питьевой воды АЦПТ – 9,5» (производство Завод «Старт»)
Количество секций: 1
Форма сечения: Эллипс 

Материал цистерны:

Внутренняя оболочка: - нержавеющая сталь AISI 304 

Наружная оболочка:- сталь с ЛКП.

Между ними утеплитель: толщ. 50 мм. – ФРП (пенополеуретан)

Наружное покрытие цистерны: Цвет белый, надпись «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» по бокам цистерны. Контурная маркировка цистерны светоотражающей лентой.
	1

Миасс
	 1 900 000,00
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	Навесное оборудование «Автоцистерна для перевозки питьевой воды АЦПТ – 9,5» (производство Завод «Старт»)
Количество секций: 1
Форма сечения: Эллипс 

Материал цистерны:

  Внутренняя оболочка: - нержавеющая сталь AISI 304 

Наружная оболочка: - нержавеющая сталь AISI 304 

Между ними утеплитель: толщ. 50 мм. – ФРП (пенополеуретан)

Наружное покрытие цистерны: Цвет белый, надпись «ПИТЬЕВАЯ ВОДА» по бокам цистерны. Контурная маркировка цистерны светоотражающей лентой.
	1

Миасс
	 2 100 000,00
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	Седельный тягач на шасси «УРАЛ 44202-3511-82Е5А54»
Рестайлинг кабина и торпеда, ошиновка односкатная,  6*6,  2025 г./в., двигатель ЯМЗ-536 , КПП  ЯМЗ-1309, 9-ступенчатая, механическая. Комплектация: бескапотная кабина, спальное место, тахограф.     

В наличии!

                                                              
	Миасс
	7 850 000,00
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	Автоцистерна АКН-12 м3 ОД на шасси SHACMAN SX32586V385 (X3000), рестайлинг, 6*6, двускатная ошиновка

Объем 12м3,  вакуумный насос КО-505 (310 м3/час), открывающееся дно, ДВС-WP12.430E50, ДЗК за кабиной

В наличии!


	1
Миасс
	 12 700 000,00
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	«Передвижная парообразующая установка ППУ-1600/100 L4400 на шасси «Камаз 43118», (6*6)    

Шины: 425/85R21 (односкатная ошиновка) Двигатель:  ЕВРО-5, 300 л.с.  КПП: Камаз 154 Кабина: бескапотная, двухместная (спальное место по запросу) Насос Kopper Pumps PL-60:‐ производительность – 50 л/мин;
давление – 172 бар; потребляемая мощность – 15 кВт; вес ‐18.5

Количество режимов работы II, ЗИП, средства безопасности, к-т документов.

ПОД ЗАСТРОЙКУ 40 рабочих дней!

	1

Миасс
	ПО ЗАПРОСУ 

	[image: image7.jpg]




	«Передвижная парообразующая установка ППУ-1600/100 L4400 на шасси «Урал Next 4320-72», (6*6)                                                                                                                               
Шины: 425/85 R21 Двигатель:  ЯМЗ-53613, 283 л.с.  КПП: ЯМЗ-1105  Кабина: NEXT, двухдверная, трёхместная  Насос ППУ Kopper Pumps PL-60: производительность – 50 л/мин; давление – 172 бар; потребляемая мощность – 15 кВт; вес ‐18.5  Количество режимов работы II, ЗИП, средства безопасности, комплект     документов

ПОД ЗАСТРОЙКУ 40 рабочих дней!

	1

Миасс
	ПО ЗАПРОСУ 

	[image: image8.jpg]Y L .sn

i
L R
‘
\
’
i
i
/
b :
5
3 » -
- \ v
S o
.
Jov ot
4
4
.
\
N ;
N QN
|
W
S
p '
4 o, o <
P\ R
v
.»»,
\ 3 ! A
N |
)
) B
. \





	Автомобиль Вахтовый специальный (28 мест+2 в кабине) на базе шасси УРАЛ 4320 Next
Урал Next 4320-72, ДВС ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) 275 л.с., КПП- ЯМЗ-1105

Колесная формула 6х6, односкатная ошиновка, 425/85R21.
 Предпусковой подогреватель ДВС. Кузов-фургон изотермический, толщиной панелей S=60 мм; пол=80мм.  Бескаркасная технология из сэндвича – панелей.
В наличии!

	1

Миасс
	10 650 000,00
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	Грузопaссажирcкий Автoмобиль на шасси  Shaсmаn Х3000 с бортовой платформой
6x6, односкатная ошиновка, пробег 6 тыс.км., спальное место.
Пассажирский отсек+рабочий отсек.  Возможность установки КМУ, генератора и прочей комплектовки по желанию заказчика.
В наличии!

	1

Миасс
	12 400 000,00
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	Автобетоносмеситель АБС-6 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38К

Объем барабана 6 м3, материал смесительного барабана конструкционная сталь 09Г2С, без утеплителя барабана,  бак для воды 600 л. 
В наличии!
	5
Миасс
	10 860 000,00
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	Автобетоносмеситель АБС-6 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38К

Объем барабана 6 м3, материал смесительного барабана конструкционная сталь 09Г2С, утепление смесительного барабана, бак для воды 600 л. (термос)
В наличии!
	5
Миасс
	11 450 000,00
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	Автотопливозаправщик АТЗ-12 на шасси Урал 4320-4972-80Е5 
Объем 12 м3, сечение чемодан, металл 09Г2С 4 мм, 2 отсека, насос СВН-80, 1 УВТ: счетчик ППО-25, пистолет OPW-16, раздаточный рукав ДУ 20 4 м, ДОПОГ
В наличии!

	1
Миасс
	10 150 000,00
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	Вакуумная машина МВ-10 на шасси Урал 4320-6952-72Е5Г38
Объем 10 м3, 6*6, односкатная ошиновка, ДВ 283 л.с. ЯМЗ-53623-10, КПП ЯМЗ-1105 (5 ступеней), материал цистерны - сталь 09Г2С, толщ. 4 мм., насосная установка КО-505, производительность 310 м3/час, карданная передача привод от КДОМ).                                                                              
В наличии!

	1
Миасс
	9 080 000,00
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	Автоцистерна АЦПТ-10 на шасси «Урал 4320-60»
Характеристики шасси: двигатель ЯМЗ-536 230 л.с. (Евро-5), КПП ЯМЗ-1105 5 ст., ТНВД ЯЗДА, МКБ. МОБ, бак топливный 210+300 л., ДЗК.Объем, м3 - 10

Форма сечения цистерны - «эллипс». Материал цистерны:

- внутренняя оболочка - нержавеющая сталь AISI 304

- внешняя оболочка - конструкционная сталь Ст3 1,5 мм с ЛКП


Термоизоляция - минплита РОКЛАЙТ (50 мм)

Количество секций – 1. Дыхательный клапан - УД-1

Площадка обслуживания из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями. Переднее расположение. Конструктивная связь цистерны с надрамником - при помощи стяжных лент. Насос - НЦС-50 (расположен в заднем отсеке).

Привод насоса -гидравлический. Рукав напорно-всасывающий пищевой - ДУ 50 с БРС Камлок 4 м – 2 шт. Пеналы для рукавов - металлические, расположены по бокам емкости.Крылья - пластиковые

Подогрев насосного отсека от Электро ТЭН. 

ПОД ЗАСТРОЙКУ 60 рабочих дней!
	Миасс
	ПО ЗАПРОСУ
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	Передвижная парогенераторная установка L5400  (ППУ 1600/100) на шасси «Камаз 43118-50»
Кол.форм 6х6, 1-скат. ошин, шины 425/85R21, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), сист. нейтрализ. ОГ(AdBlue) КПП-154, г.п. 12,7т., топл., баки 350х210л, ТСУ, МКБ, МОБ., ДЗК, кабина со спальным местом, предпродажная подготовка. Навеска ППУ 1600/100: Длина 5400 мм, усиленный сварной каркас, насос Kopper Pumps PL-60

ПОД ЗАСТРОЙКУ 40 рабочих дней!

	Миасс 
	ПО ЗАПРОСУ

	[image: image16.png]



	Вахтовый автобус (28 мест)  на шасси «SHACMAN SX42586V385»

6х6,  двигатель, WP12.430E50 (430л.с.), КПП 12JSDX220TA-B, с Ретардером FHB400 марка FAST, Односкатная ошиновка 14.00 R20 , передний мост 9.0T MAN, задний мост 16T MAN, передаточные числа 4.769, кондиционер, электростеклоподъемники, электроподогрев зеркал, центральный замок, круиз-контроль, пневмосиденье, алюминиевый топливный бак: 600л., WABCO ABS с 6 каналами, предпродажная подковка.  

ПОД ЗАСТРОЙКУ 50 рабочих дней!

	Миасс
	ПО ЗАПРОСУ
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	Вакуумная машина МВ-12 на базе шасси КАМАЗ 65115-48
Объем 12м3, секций 1, насос КО-505 (расположен на раме шасси), конструкционная сталь 09Г2С,  4 мм.

Привод насоса  от КОМ по средствам карданного вала
Рукав напорно-всасывающий ДУ 100 6 м – 1 шт. с БРС
ПОД ЗАСТРОЙКУ 30 рабочих дней!

	Миасс
	  ПО ЗАПРОСУ
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Полный перечень спецтехники 
Вы можете найти на нашем сайте www.uralspectech.ru
